

**Datenblatt**

**BL Energy Plus 18**

**Technische Daten:**

* Maximale elektrische Leistung pro Kompressor: 10 kW
* Nennleistung des Kompressors: 9 kW
* Anzahl der Kompressoren: 1 bis 4 je nach Bedarf
* Maximalleistung: 10- 40kW
* Maximale Nennleistung: 9 - 36 kW
* Luftmengendursatz im Entfeuchter: 25.000- 30.000 m³/h
* COP (Heizleistung): 6- 7,47
* Kältemittel**:** R 407 C
* Kondenswasserabscheidung: Bis zu 1,5 l/min
* Filter: Kassettenfilter
* Entfeuchtung: Kondensationstrockner mit Aluminiumlamellen und Spezialbeschichtung mit Nanopartikeln, 2 Ablaufkanäle für das Wasser
* Schutz gegen Vereisung: Wärmetauscher mit zwei Kreisläufen

**Maße:**

* Höhe: 2,3 m
* Breite: 2,5 m
* Länge: 2,5 m

**Gewicht:**

* ca. 1,5 t